**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**ДО:**

**БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА,** със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. ,,Княз Александър І” № 1

**ОТ:**

**…………………………………………………………………………………………………**

**(наименование на участника)**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка – „открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на служебни леки автомобили 4+1 места, по две обособени позиции“, относно Обособена позиция № 1: „Доставка на 5 бр. леки автомобили 4+1 места“

1. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП декларираме, че представляваният от нас участник ще изпълни поръчката, в съответствие с техническите спецификации (Приложение № 1.1а и Приложение 1.2а) и изискванията на възложителя, представени в документацията за участие.

2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1, се задължаваме да извършим доставка на леки автомобили, както следва:

**2.1. Лек автомобил 4+1 места, висок клас, съответстващ на техническите данни и характеристики, посочени в Приложение № 1.1а – 1 брой:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка** | **Модел** | **Цвят** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически и конструктивни спецификации** | **Минимални изисквания** | **Предложение на участника\*** |
|  |  |  |
| 1.1. Тип купе | Лимузина с удължена колесна база |  |
| 1.2. Цвят | Черен, минимум универсален лак |  |
| 1.3. Брой места | 4+1 |  |
| 1.4. Брой врати | 4 |  |
| 1.5.Задвижване, колесна формула | Колесна формула 4х4 |  |
| 1.6. Двигател | Бензинов |  |
| 1.7. Димност и токсичност на отработените газове | Не по-ниски от EURO-6 съгласно Регламент (ЕС) 2017/1347 на Комисията от 13 юли 2017 година за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008. |  |
| 1.8. Работен обем на двигателя | Работен обем на двигателя (см3) не по малък от 3000 см3 |  |
| 1.9. Мощност на двигателя | Номинална мощност (kW (к.с.) при об/мин) не по-малко от 300 kW/408 к.с. |  |
| 2.0.Номинален въртящ момент (Nm при об/мин) | Минимум 450 (Nm при об/мин) |  |
| 2.1. Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | Ускорение 0-100 км/ч. (сек) – за не повече от 5.9 сек. |  |
| 2.2.Максимална скорост (км/ч) | Електронно ограничена |  |
| 2.3 Разход на гориво (л/100 км) |  |  |
|  | При движение в градски условия - максимум 12.0 л/100 км. |  |
|  | При движение в извънградски условия - максимум 7.2 л/100 км. |  |
|  | Смесен разход - максимум - 8.9 л/100 км. |  |
| 2.4. Вместимост на резервоара в литри | Минимум 80 литра |  |
| 3. Размери на автомобила (мм) |  |  |
|  | Дължина - от 5000мм до 5300мм |  |
|  | Ширина с отворени странични огледала - от 1950мм до 2150мм |  |
|  | Височина - от 1470мм до 1500мм |  |
|  | Междуосово разстояние - от 3000мм до 3250мм |  |
|  | Преден свес - от 850мм до 900мм |  |
|  | Заден свес - от 1100мм до 1250мм |  |
|  | Следа (габаритна) - от 1850мм до 1950мм |  |
|  | Височина от предната седалка до тавана - от 1040мм до 1075мм |  |
|  | Височина от задната седалка до тавана - от 990мм до 1050мм |  |
| 4. Маса на автомобила (кг) |  |  |
|  | Пълна маса на автомобила - от 1850кг до 2350кг |  |
|  | Максимално допустима маса на автомобила - от 2600кг до 2850кг |  |
|  | Относителна мощност к.с./тон от пълната маса на автомобила - мин. 195 |  |
| 5. Обем на багажника в литри | Мин. - 490 литра |  |
| 6. Задвижване и окачване |  |  |
|  | Постоянно задвижване на четирите колела |  |
| 7. Предавателна кутия | Автоматична с опция за ръчно превключване - мин. 7 предавки + задна |  |
| 8. Окачване | Адаптивно окачване (въздушно, магнитно, маслено или комбинирано) |  |
| 9. Автопилот с електронен ограничител на скоростта | Автопилот с електронен ограничител на скоростта |  |
| 10. Старт/стоп система на двигателя | Старт/стоп система на двигателя |  |
| 11. Волан и управление |  |  |
|  | Регулируем ляво разположен волан |  |
|  | Регулируемa кормилна колона по височина и дължина |  |
|  | Променливо сервоуправление в зависимост от ъгъла на завиване |  |
| 12. Спирачна система със сервоусилвател, дискови спирачки и ABS |  |  |
|  | ABS |  |
|  | Спирачен асистент за признаци на умора, намалена дистанция и подпомагано спиране |  |
|  | Система за превантивно спиране при опасност от сблъсък |  |
|  | Система за следене и предпазване на пешеходци |  |
|  | Асистент за потегляне от наклон |  |
| 13. Система за динамичен контрол на стабилността |  |  |
|  | Система за динамичен контрол на стабилността |  |
| 14. Система за активно блокиране на диференциалите |  |  |
|  | Система за активно блокиране на диференциалите против буксуване |  |
| 15. Светлини и видимост |  |  |
|  | LED фарове с дневни светлини |  |
|  | Регулируемо осветяемо поле |  |
|  | Трети стоп светлина |  |
|  | Адаптивни системи за управление на предните светлини при завой |  |
| 16. Стъкла |  |  |
|  | Тонирани странични стъкла с увеличена степен на UV защита и инфрачервен филтър |  |
|  | Отопляемо задно стъкло |  |
| 17. Климатизация и отопление |  |  |
|  | Многозонова (мин. двузонова) автоматична климатична инсталация |  |
|  | Активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето |  |
| 18. Интериор |  |  |
|  | Седалки - тапицерия от естествена кожа |  |
|  | Декоративни елементи от естествени материали |  |
|  | Ел. регулируеми предни седалки с памет за позиция |  |
|  | Лумбална опора на предните седалки |  |
|  | Климатизирани предни седалки |  |
|  | Ел. регулируeми външни задни седалки с памет за позиция |  |
|  | Климатизирани задни седалки |  |
|  | Лумбална въздушна възглавница на външните задни седалки |  |
| 19. Безопасност и асистиращи системи |  |  |
|  | Странични въздушни възглавници за предните места |  |
|  | Странични въздушни възглавници за задните места |  |
|  | Въздушни възглавници за страничните стъкла |  |
|  | Индикация за статуса на предпазните колани |  |
|  | Паркинг спирачка с възможност за автоматично освобождаване при потегляне |  |
|  | Система за следене на налягането в гумите |  |
|  | Серво затваряне на вратите на купето |  |
|  | Серво затваряне на багажник |  |
|  | Асистент за паркиране с камера за движение на заден ход |  |
|  | Алармена система със защита против изтегляне и обемни датчици |  |
|  | Асистент за напускане на лентата за движение |  |
|  | Асистент за движение в колона |  |
|  | Система за аварийно повикване |  |
| 20.Телематика, навигация и озвучаване |  |  |
|  | Навигационна система |  |
|  | Система за интернет свързаност |  |
|  | Интеграция за смартфони |  |
|  | Bluetooth свързаност |  |
|  | ТВ и радио тунер |  |
|  | Минимално изискване - HD дисплей на арматурното табло |  |
|  | Озвучителна система със съраунд звук |  |
|  | Мултимедийна система за задните места |  |
| 21. Огледала за задно виждане |  |  |
|  | Регулируеми с памет, прибиращи се с ел. управление |  |
| 22. Чистачки |  |  |
|  | Сензор за дъжд, адаптивни чистачки |  |
|  | Отопление на течността за чистачки |  |
| 23. Щори |  |  |
|  | Електически за задна част на купето |  |
| 24. Джанти и гуми |  |  |
|  | Алуминиеви джанти 18" |  |
| 25. Резервно колело |  |  |
|  | Пълноразмерно резервно колело или комплект за ремонт на гума |  |
| 26. Допълнителни изисквания към доставчика |  |  |
|  | Автомобилът да се съпровожда с ръководство за експлоатация на български език |  |
|  | Автомобилът се доставя със зимни или летни автомобилни гуми съобразно със сезона на доставката |  |
|  | Автомобилът се доставя с допълнителни четири или пет броя алуминиеви джанти, идентични с монтираните към момента на доставката и съответен брой гуми, предназначени за сезон, различен от поставените на автомобила. |  |
| 27. Регистрация на автомобила |  |  |
|  | Автомобилът се предава на възложителя след извършена първоначална регистрация |  |
| 28.Емисии замърсители | Участникът трябва да представи данни за емисиите замърсители |  |
| 28.1. Емисии на въглероден диоксид (CO2) |  |  |
| 28.2. Емисии на азотни оксиди (NOx) |  |  |
| 28.3. Емисии на неметанови въглеводороди (NMHC) |  |  |
| 28.4. Емисии на прахови частици |  |  |

**\* Забележка:** *В случай, че предложението на участника съвпада напълно с конкретно минимално изискване на възложителя, участникът посочва отговор „ДА“ в полето „Предложение на участника“ към съответното минимално изискване. В полетата, в които има посочване на информация или алтернативно посочване участникът следва да посочи конкретното предложение.*

*В случай, че предложението на участника е различно от конкретното минимално изискване на възложителя, участникът описва предложението си в полето „Предложение на участника“.*

**2.2. Леки автомобили с 4+1 места, висок клас, съответстващи на техническите данни и характеристики, посочени в Приложение № 1.2а – 4 броя:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка** | **Модел** | **Цвят** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически и конструктивни спецификации** | **Минимални изисквания** | **Предложение на участника \*** |
|  |  |  |
| 1.1. Тип купе | Седан |  |
| 1.2. Цвят | Черен, минимум универсален лак |  |
| 1.3. Брой места | 4+1 |  |
| 1.4. Брой врати | 4 |  |
| 1.5. Задвижване, колесна формула | Колесна формула 4х4 |  |
| 1.6. Двигател | Бензинов |  |
| 1.7. Димност и токсичност на отработените газове | Не по-ниски от EURO-6 съгласно Регламент (ЕС) 2017/1347 на Комисията от 13 юли 2017 година за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008. |  |
| 1.8. Работен обем на двигателя | Работен обем на двигателя (см3) не по малък от 2800 см3 |  |
| 1.9. Мощност на двигателя | Номинална мощност (kW (к.с.) при об/мин) не по-малко от 250 kW/340 к.с. |  |
| 2.0. Номинален въртящ момент (Nm при об/мин) | Минимум 400 (Nm при об/мин) |  |
| 2.1. Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | Ускорение 0-100 км/ч. (сек) – за не повече от 5.9 сек. |  |
| 2.2. Максимална скорост (км/ч) | Електронно ограничена |  |
| 2.3 Разход на гориво (л/100 км) |  |  |
|  | При движение в градски условия - максимум 10.8 л/100 км. |  |
|  | При движение в извънградски условия - максимум 6.8 л/100 км. |  |
|  | Смесен разход - максимум - 8.2 л/100 км. |  |
| 2.4. Вместимост на резервоара в литри | Минимум 66 литра |  |
| 3. Размери на автомобила (мм) |  |  |
|  | Дължина - от 4900мм до 5000мм |  |
|  | Ширина с отворени странични огледала - от 1950мм до 2150мм |  |
|  | Височина - от 1460мм до 1490мм |  |
|  | Междуосово разстояние - от 2900мм до 2980мм |  |
|  | Преден свес - от 840мм до 870мм |  |
|  | Заден свес - от 1090мм до 1150мм |  |
|  | Следа (габаритна) - от 1850мм до 1880мм |  |
|  | Височина от предната седалка до тавана - от 945мм до 1055мм |  |
|  | Височина от задната седалка до тавана - от 945мм до 980мм |  |
| 4. Маса на автомобила (кг) |  |  |
|  | Пълна маса на автомобила - от 1730кг до 1950кг |  |
|  | Максимално допустима маса на автомобила - от 2340кг до 2630кг |  |
|  | Относителна мощност к.с./тон от пълната маса на автомобила - мин. 185 |  |
| 5. Обем на багажника в литри | Мин. - 450 литра |  |
| 6. Задвижване и окачване |  |  |
|  | Постоянно задвижване на четирите колела |  |
| 7. Предавателна кутия | Автоматична с опция за ръчно превключване - мин. 7 предавки + задна |  |
| 8. Окачване | Адаптивно окачване (въздушно, магнитно, маслено или комбинирано) |  |
| 9. Автопилот с електронен ограничител на скоростта | Автопилот с електронен ограничител на скоростта |  |
| 10. Старт/стоп система на двигателя | Старт/стоп система на двигателя |  |
| 11. Волан и управление |  |  |
|  | Регулируем ляво разположен волан |  |
|  | Регулируемa кормилна колона по височина и дължина |  |
|  | Променливо сервоуправление в зависимост от ъгъла на завиване |  |
| 12. Спирачна система със сервоусилвател, дискови спирачки и ABS |  |  |
|  | ABS |  |
|  | Спирачен асистент за признаци на умора, намалена дистанция и подпомагано спиране |  |
|  | Система за превантивно спиране при опасност от сблъсък |  |
|  | Система за следене и предпазване на пешеходци |  |
|  | Асистент за потегляне от наклон |  |
| 13. Система за динамичен контрол на стабилността |  |  |
|  | Система за динамичен контрол на стабилността |  |
| 14. Система за активно блокиране на диференциалите |  |  |
|  | Система за активно блокиране на диференциалите против буксуване |  |
| 15. Светлини и видимост |  |  |
|  | LED фарове с дневни светлини |  |
|  | Регулируемо осветяемо поле |  |
|  | Трети стоп светлина |  |
| 16. Стъкла |  |  |
|  | Тонирани странични стъкла с увеличена степен на UV защита и инфрачервен филтър |  |
|  | Отопляемо задно стъкло |  |
| 17. Климатизация и отопление |  |  |
|  | Многозонова (мин. двузонова) автоматична климатична инсталация |  |
|  | Активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето |  |
| 18. Интериор |  |  |
|  | Седалки - тапицерия от естествена кожа |  |
|  | Декоративни елементи от естествени материали |  |
|  | Лумбална опора на предните седалки |  |
|  | Климатизирани предни седалки |  |
|  | Отопляеми задни седалки |  |
| 19. Безопасност и асистиращи системи |  |  |
|  | Странични въздушни възглавници за предните места |  |
|  | Странични въздушни възглавници за задните места |  |
|  | Въздушни възглавници за страничните стъкла |  |
|  | Индикация за статуса на предпазните колани |  |
|  | Паркинг спирачка с възможност за автоматично освобождаване при потегляне |  |
|  | Система за следене на налягането в гумите |  |
|  | Серво затваряне на вратите на купето |  |
|  | Асистент за паркиране с камера за движение на заден ход |  |
|  | Алармена система със защита против изтегляне и обемни датчици |  |
|  | Асистент за напускане на лентата за движение |  |
|  | Система за аварийно повикване |  |
| 20. Телематика, навигация и озвучаване |  |  |
|  | Навигационна система |  |
|  | Система за интернет свързаност |  |
|  | Интеграция за смартфони |  |
|  | Bluetooth свързаност |  |
|  | ТВ и радио тунер |  |
|  | Минимално изискване - HD дисплей на арматурното табло |  |
|  | Озвучителна система със съраунд звук |  |
|  | Мултимедийна система за задните места |  |
| 21. Огледала за задно виждане |  |  |
|  | Регулируеми странични огледала, прибиращи се, с ел. управление |  |
| 22. Чистачки |  |  |
|  | Сензор за дъжд, адаптивни чистачки |  |
| 24. Щори |  |  |
|  | Ел. щори за задна част на купето |  |
| 25. Джанти и гуми |  |  |
|  | Алуминиеви джанти 18" |  |
| 25.1. Резервно колело |  |  |
|  | Пълноразмерно резервно колело или комплект за ремонт на гума |  |
| 26. Допълнителни изисквания към доставчика |  |  |
|  | Автомобилите да се съпровождат с ръководство за експлоатация на български език |  |
|  | Автомобилите се доставят със зимни или летни автомобилни гуми съобразно със сезона на доставката |  |
|  | Автомобилите се доставят с допълнителни четири или пет броя алуминиеви джанти идентични с монтираните към момента на доставката и съответен брой гуми предназначени за сезон различен от поставените на автомобилите. |  |
| 27. Регистрация на автомобила |  |  |
|  | Автомобилите се предават на възложителя след извършена първоначална регистрация |  |
| 28. Емисии замърсители | Участникът трябва да представи данни за емисиите замърсители, относими към всеки от предлаганите автомобили |  |
| 28.1. Емисии на въглероден диоксид (CO2) |  |  |
| 28.2. Емисии на азотни оксиди (NOx) |  |  |
| 28.3. Емисии на неметанови въглеводороди (NMHC) |  |  |
| 28.4. Емисии на прахови частици |  |  |

**\* Забележка:** *В случай, че предложението на участника съвпада напълно с конкретно минимално изискване на възложителя, участникът посочва отговор „ДА“ в полето „Предложение на участника“ към съответното минимално изискване. В полетата, в които има посочване на информация или алтернативно посочване участникът следва да посочи конкретното предложение.*

*В случай, че предложението на участника е различно от конкретното минимално изискване на възложителя, участникът описва предложението си в полето „Предложение на участника“.*

3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да доставим автомобилите, предмет на договора по обособена позиция № 1 до наш склад на територията на гр. София, на адрес: ……………………………………, в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписването на договора за обществена поръчка, като писмено уведомим възложителя за това по реда на договора.

4. Задължаваме се да регистрираме автомобилите в КАТ, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 2, респ. протокол по чл. 9, ал. 3 от проекта на договор, като писмено уведомим възложителя за това по реда на договора.

5. Задължаваме се да предадем автомобилите на възложителя след регистрацията им в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 2, респ. по чл. 9, ал. 3 от проекта на договор, до приемането им от възложителя с протокола за регистрация по чл. 11, ал. 2 от проекта на договор, се задължаваме да полагаме за автомобилите грижата на добър търговец.

6. Гаранционният срок на всеки от автомобилите е, както следва:

6.1. за автомобила по чл. 1, ал. 1, т. 1 – ……… (…………) години или ………… км пробег, което от двете настъпи първо, считано от датата на подписване на протокола за регистрация по чл.11, ал. 2 от проекта на договор.

6.2. за автомобилите по чл. 1, ал. 1, т. 2 – ……… (…………) години или …………. км пробег, което от двете настъпи първо, считано от датата на подписване на протокола за регистрация по чл.11, ал. 2 от проекта на договор.

*(Участникът предлага гаранционен срок, не по-кратък от 4 години (48 месеца), или 150 000 км пробег, което от двете настъпи първо, считано от датата на подписване на протокола за регистрация по чл.11, ал. 2 от проекта на договор.)*

7. Задължаваме се да предадем необходимата документация, в т.ч. документи за регистрация, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи, сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация и др.

8. Задължаваме се да доставим автомобилите окомплектовани, съгласно чл. 8, ал. 1 от проекта на договора за обществена поръчка, съответната Техническа спецификация на автомобилите (Приложение № 1.1а/Приложение № 1.2а) и съгласно изискванията на производителя.

9. Гарантираме пълната функционална годност на доставените автомобили, съгласно договореното предназначение в проекта на договор, настоящото Техническо предложение и съответните Техническите спецификации (Приложение № 1.1а/ Приложение № 1.2а) Задължаваме се да осигурим пълна гаранция на автомобилите в рамките на гаранционния срок, съгласно условията на производителя.

10. В рамките на оферирания в т. 6 гаранционен срок се задължаваме да носим гаранционна отговорност за повреди и/или несъответствия, и/или дефекти по автомобилите, настъпили в резултат от некачествени материали/некачествено положен труд при монтирането им и предвидени в гаранционните условия на производителя.

11. В рамките на оферирания по т. 6 гаранционен срок и в изпълнение на гаранционната си отговорност по т. 10 се задължаваме да отстраняваме със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия, и/или дефекти по автомобилите, съответно да подменяме дефектирали части и/или компоненти с нови или да ремонтираме същите, съгласно разпоредбите на проекта на договор.

12. В рамките на оферирания по т. 6 гаранционен срок се задължаваме да извършваме сервизно обслужване на доставените автомобили, в случай на повреда или при възникнала необходимост от преглед, проверка, смяна на консумативи и др., попадащи извън обхвата на гаранционната ни отговорност по т. 10 и предвидени в условията на производителя, при цени и отстъпки, посочени в Ценовото предложение (Приложение № 3а) и при условията, посочени в проекта на договор за обществена поръчка.

13. Задължаваме се да извършваме сервизно обслужване на автомобилите само в следната/ите сервизна/и база/бази: ............................................................................, находящи се на територията на гр. София.

*(Участникът посочва сервизната/ните база/и, в които ще извършва сервизно обслужване на доставените автомобили, с посочване на точен адрес.)*

14. Декларираме, че сме производител/упълномощени от производителя/официален представител на производителя на предлаганите автомобили.

*(Участникът подчертава една от опциите, в зависимост от качеството, в което участва в обществената поръчка.)*

15. За удостоверяване на горното обстоятелство представяме следния документ: ………………………………………... (заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ, издаден от производителя или официален негов представител, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажби и сервиз на предлаганите автомобили в Република България)

***Забележка:*** *Представя се в случаите, когато участникът НЕ Е производител на предлаганите автомобили.*

*В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на предлаганите автомобили.*

16. Неразделна част от настоящото техническо предложение са приложените гаранционни условия на производителя на предлаганите автомобили – …………………………………………………………………………………………………. (*Участникът посочва гаранционните условията на производителя на предлаганите автомобили и ги прилага към настоящото Техническо предложение*).

17. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП декларираме, че сме запознати с условията и приемаме клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

18. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП декларираме, че при нашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, направените от нас предложения и поети задължения са валидни за срок от 3 (три) месеца, считано от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаването на офертите.

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение, техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

**дата: .... .... 2018 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...................................**

**……............................................................**

**(име и фамилия)**

**…….............................................................**

**(длъжност на представляващия участника)**